|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置选项 | 说明 | 推荐值 |
| ReaderPower | 固定式读写器发射功率 | 30 |
| InvDuration | 通道门固定式读写器扫描持续时间，单位秒 | 4 |
| SecureInvDuration | 安检门固定式读写器扫描持续时间，单位秒 | 2 |
| InfraredFreq | 安检门红外线扫描频率，单位ms，配置值\*100 | 3 |
| AntPort | 固定式读写器所用天线索引15表明使用4只天线 | 15 |
| LedSwitchFreq | 安检门灯光报警持续时间，单位ms，配置值\*1000 | 3 |
| AlarmDuration | 安检门声音报警持续时间，单位ms，配置值\*1000 | 3 |

注：配置文件中的其他配置选项无需修改